力合良景新制造厂房项目高低压配电供应及安装工程招标公告

## 一、项目概况

## 本项目位于惠州市惠阳区良井镇官田大道飞鹅岭地段，建设用地由南北 2 个地块组成，总占地面积70017㎡，其中南地块用地面积45017㎡、北地块用地面积25000㎡，总建筑面积180714.24㎡。本项目用电总容量17600kVA，变压器共11台，每台1600KVA。包括2个配电房。

## 资格要求

投标人应具备以下资格要求：

（1）具有在中华人民共和国内注册的独立法人资格；

（2）资质要求：输变电专业承包三级及以上资质 或建筑机电安装 工程专业承包二级及以上资质,同时须具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上。；

（3）工程业绩：近三年（2019年12月1日至投标截止日），至少1个已完成高低压配电部分合同额为500万元及以上的业绩，以竣工验收报告时间为准。

（4）拟派项目经理必须具有国家二级及以上建造师执业资格（机电工程专业），具备有效的B类安全生产考核合格证书；

（5）不接受联合体投标。

三、招标范围

包含但不限于：

1、高低压配电工程：本项目高低压配电施工图所有内容（报装手续的办理、供电局审图、设备安装、调试以及验收通电等过程中一切工作内容及相关的费用），共计17600kVA（11台变压器，每台1600kVA）。主要内容为包括但不限于高低压变配电工程：高压柜、变压器、低压柜、母线槽等设备及其连接的电缆等采购、安装、调试、送电验收。

2、备用发电机组的设计、生产组装、检测试验、包装、装卸、运输（含运输保险）、安放至招标人指定的地下室发电机房、包安装、包调试及验收、技术指导与支持、发电机房配套环保工程设计及施工验收、维修保养责任。

3、整个过程中协调供电局中间检查、竣工验收；

4、工作接地和保护接地系统的制作和安装；

5、各变配电房内的地面绝缘胶的铺设、各洞口防鼠网（栏板）的安装、各种标识及警示牌、高压绝缘工具、工具箱、挂墙图纸、安全用电规章制度、各配电房进出线桥架孔洞和柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、临时接地线、放电棒、手电、警戒线等及其它供电局要求的安全用电所需的配置。

6、具体范围以招标文件、图纸和工程量清单为准。

四、工期

总工期：60日历天，暂定2023年3月1日开工，确保2023年5月30日前完成通电。实际开工日期以发包人签发的《开工令》为准。

五、.资格审查

采用资格后审方式。

六、投标文件的递交

（1）地点：深圳公共资源交易网主页

（2）截止时间：2022年 月 日 ：00

## 七.发布公告的媒介

## 深圳公共资源交易网网站发布

## 八.行政监督

深圳市住房和建设局

## 九.联系方式

招标人：惠州力合云谷投资开发有限公司

地 址：惠州市惠阳区良井镇官田大道飞鹅岭地段

联系人：廖皓

电 话：0755-26926654/13622394939