力合新制造产业园（二期）模具车间施工总承包工程
招标公告
1、 工程名称：力合新制造产业园（二期）模具车间施工总承包工程
2、 招标单位：优科数码科技（惠州）有限公司
3、 建设地点：惠州市惠阳区镇隆镇皇后村力合优科创新基地
四、项目概况：力合新制造产业园（二期）模具车间，建筑面积150㎡，单层，层高8.6m，建筑高度11.35m。
五、标段划分及各标段招标内容、规模和最高投标限价：
1、标段划分：本工程划分为 1 个标段。
2、招标内容、规模： 
本次招标范围为力合新制造产业园（二期）模具车间施工总承包工程，包括不限于以下内容：
（1）临时施工围挡，符合当地政策要求；费用包含在施工措施费中，不再单独给予任何费用补偿。
（2）相邻建筑保护措施，按现行规范及当地政策要求，采取可靠的保护措施，保证既有建筑的安全；费用包含在施工措施费中，不再单独给予任何费用补偿。
（3）既有道路、管网与绿化的保护，因施工损坏的，需恢复原状；费用包含在施工措施费中，不再单独给予任何费用补偿。
（4）基础土石方工程
包括但不限于设计图纸中承台、基础梁、排水沟、集水坑、集水井等土方挖运、内转运及回填，场地内、建筑物内土方回填、基础房心土回填、砖胎膜侧面分层夯填及土方回填密实度检测等。
（5）基础工程
包括旋挖成孔灌注桩的施工（含桩头超浇砼）、桩头防水、桩头清理、桩顶设计标高（含需嵌入承台部分）与基础承台底标高间的桩头破除、桩检测孔的注浆等，桩基础施工的场地处理达到文明施工要求。
包括桩承台、承台防水、基础梁、集水坑结构的施工等。旋挖灌注桩计量按有效桩长界定，有效桩长计算规则为：桩底至桩承台底面以上10cm位置，本项目包干有效桩长统一按12m控制。承包人应结合地质勘察资料、图纸及规范要求自主踏勘现场、充分预判地质条件与施工风险，按设计及现行施工规范完成桩基施工。施工后实际有效桩长超出12m的部分，均属于承包人投标时应自行预判的地质风险、施工组织风险及技术施工风险，对应增加的人工、机械、材料、成孔灌注等全部费用已综合包含在本项目固定总价包干范围内，发包人不再另行计量、不予追加任何费用及签证补偿。
（6）主体结构工程
包括二次结构、室外台阶的结构等，不含设备基础、室内外地面工程。主体结构施工采用新模板，以保证观感质量。
（7）砌体工程
包括构造柱及水平腰梁、门窗过梁的施工，防水部位砼墙坎的施工、变形缝等，不含彩钢净化板墙。
（8）外立面装饰
包括外墙抹灰、防水、涂料、变形缝等的施工，外墙内保温不属于本招标范围。
（9）外门窗与栏杆扶手工程
包括外防火门、百叶窗的制作安装，及首层室外台阶栏杆与扶手、走道栏杆、屋面栏杆等，不含防火卷帘门。
（10）屋面工程
包括屋面防水、保温、隔离层、细石混凝土保护层等。
（11）洞口预留
按照图纸预留门窗、消火栓箱、强弱电箱、管线、桥架、电井内等穿墙、穿板洞口，洞口预留尺寸误差必须严格控制在规范要求的范围内，并在各专业分包安装工序完成后进行封堵、修补、收边收口工作。
（12）屋面雨水排水工程
仅包括屋面雨水排水系统的安装，包括与室外雨水排水管网的连接等。雨水管仅计算立管长度，室外水平管、接驳市政管网的连接管道不予单独计量计价，所有配套接驳施工费用统一包含在立管报价中。
（13）白蚁防治、检测与测绘
包括但不限于白蚁防治、基础与主体结构检测及配合（包含但不限于检测道路的处理、静载/高应变检测桩帽、检测桩场地处理范围换填、钻芯孔全长压力注浆封堵、超声管埋设等一切配合工作）、防雷检测、消防设施检测、节能专项检测、主体沉降观测、雨水排水水质检测、室内环境检测，及开工放线、规划、房产、地籍测绘等当地政府行政主管部门竣工验收需要事项。出具的报告需符合当地政策要求。
（14）非承包范围的验收内容
以下非承包范围施工内容，纳入总承包工程验收范围，但不给予总包管理配合服务费。
[bookmark: _GoBack]①室内装饰工程（包括室外台阶、检修平台、走道等）
包括地面工程（含混凝土垫层、细石混凝土找平或回填层、地面与集水坑防水、泡沫混凝土回填层、排水沟、水泥砂浆找平层、饰面等）、内墙面装饰工程（含彩钢净化板墙安装、甩浆挂网、抹灰、益胶泥、饰面、变形缝等）、天棚工程（含饰面、吊顶等）、钢爬梯与雨棚安装、设备夹层施工、室内门安装等。
②给排水工程
除屋面雨水排水系统外的所有设计要求的施工内容。
③电气工程
所有设计要求的施工内容。
④消防工程
所有设计要求的施工内容。
⑤暖通工程
所有设计要求的施工内容。
⑥屋面钢结构
⑦外墙内保温
⑧与原建筑连接工程
包括墙体拆除、防火卷帘门的安装等。
（15）所有分包工程的协调管理和配合工作、安全文明施工管理、施工材料、设备加工堆放场地的提供、电梯看护等。包括对发包人（或厂房定制方）分包工程等在内的整个工程的总承包管理与配合，直至整个工程通过勘察、设计、监理和发包人及地方政府有关部门联合验收合格，签署验收合格证明，且整个工程完成竣工备案。发包人（或厂房定制方）分包工程，不给予总包管理配合服务费。
（16）承包人及所有分包单位和发包人的垃圾清运工作（承包人在场地内设置垃圾集中堆放点，各分包单位负责将自行产生的垃圾清运至承包人垃圾堆放点，由承包人负责垃圾及时清运出场工作，并于竣工验收、物业移交等重要事件前组织集中清扫，直至达到发包人要求），需达到园区物业管理要求。
（17）负责各分包单位完工退场至承包人退场前的物业移交和水电管理、卫生清理及费用缴纳，不得再行摊派至各分包单位（费用由承包人自行承担）。
（18）因力合新制造产业园已正式运营，施工需采取有效的降噪措施，费用包含在施工措施费中，不再单独给予任何费用补偿。
（19）具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。
3、最高投标限价：以深圳阳光采购平台公示为准。
六、投标人资格要求：
[bookmark: _Hlk122362283]1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构或事业单位法人机构或其他组织（需提供营业执照或事业单位法人证书或其他相关证明文件复印件并加盖投标人公章）。
[bookmark: _Hlk62229386]2、投标人资质要求：具有有效的建筑工程施工总承包二级及以上资质。
3、投标人须具备安全生产许可证（提供在有效期内的证书复印件或扫描件）。
4、工程业绩要求：投标人必须至少具备1个近三年（2023年7月1日至投标截止日，以竣工验收报告时间为准）建筑工程合同额中工业建筑工程占比1000万元及以上的业绩。（投标人业绩应提交包括但不限于：含有合同双方名称、项目名称、承包范围、工程合同额、签字盖章等信息的合同页、验收报告和招标人认为可提供的其他有效证明文件）。 
[bookmark: _Hlk62229442]5、拟派项目经理业绩要求：拟派项目经理必须具有一级建造师执业资格（建筑工程专业），提供证书复印件或扫描件。
6、拟派项目经理具有安全生产考核合格证（B证），且在有效期内，提供证书复印件或扫描件。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk70415364]7、拟派项目经理2023年7月1日至投标报名截止日，至少有1个已完工建筑工程合同额中工业建筑工程占比1000万元及以上的业绩。 
8、本项目不接受联合体投标。
七、其他
本次招标公告内容具体以深圳阳光采购平台网站发布为准。




